Стройка:	Октябрьское сельское поселение	
	
Объект:	МКУК «Новомосковский СДК» Октябрьская ЦКС	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт отдельных помещений	
Основание:  Акт осмотра, ведомость объёмов                                                                                            Итого по смете:          960. 000 тыс.руб.      	
Сметная стоимость:	135.785	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.308	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.271	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.585	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Парадное крыльцо	
	
1.	Е46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	16.389	250.75	148.32	4 110	1 679	2 431	8.93	146.35377	
			102.43	27.48			450	2.26	37.03914	
	Объем: 20.486*0.8									
	
2.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.142	461.33	55.20	66	23	8	14.536	2.064112	
			162.81	3.26				0.2	0.0284	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
3.	С204-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.142	8 841.55		1 256					
										
	Объем: 49*2.9/1000									
	
4.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.386	2 085.18	59.55	805	176	23	45.4365	17.538489	
			456.18	25.93			10	1.5875	0.612775	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
5.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	2.318	405.80	10.39	941	13	24	0.575	1.33285	
			5.77	4.29			10	0.2625	0.608475	
	Объем: 38.64*6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
6.	Е11-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия	0.386	21 351.83	35.75	8 242	1 523	14	356.983	137.79544	
			3 944.66	26.28			10	2.15	0.8299	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
7.	Е15-01-045-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, 100 м2 поверхности облицовки	0.128	22 266.22	99.13	2 850	646	13	434.8955	55.666624	
			5 049.13	34.91			4	2.7	0.3456	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
8.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.044	1 244.11	357.95	55	27	16	52.4975	2.30989	
			624.20	7.76				0.475	0.0209	
	Вычт.ресурсы:  С201-0650:[ М-(26313.10=12590.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	С999-10 
Ограждения из нержавеющей стали  3 ригеля ( м/п ) (ГК ЕТО), м	4.36	493.61		2 152					
										
	Поправки: М: =2833.33/5.74	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				20 477	4 087	2 529		363.06118	
							484		39.48519	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				20 477	4 087	2 529		363.06118	
							484		39.48519	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 256					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 7; %=111 - по стр. 4-6; %=140 - по стр. 8)				4 718					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=55 - по стр. 2; %=64 - по стр. 4-6; %=47 - по стр. 7; %=85 - по стр. 8)				2 733					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27 928					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				27 928					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 718					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 733					
	% НР				103					
	% СП				60					
	НДС 20%	20			5 586					
	Итого с НДС				33 514					
	
	Раздел 2.  Кабинет директора	
	
10.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.04	63.33	1.01	3	2		6.32	0.2528	
			62.32	0.49				0.03	0.0012	
	
11.	Е15-01-047-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.331	9 610.89	638.38	3 181	464	211	117.829	39.001399	
			1 400.99	15.51			5	0.95	0.31445	
	Объем: 5.40*6.13									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
12.	Ц08-03-593-19 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник в подвесных потолках, 100 шт.	0.06	1 362.18	47.45	82	71	3	94.4	5.664	
			1 183.78	3.27				0.2	0.012	
	
13.	С509-2317 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, шт.	8	310.66		2 485					

14.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	0.15	249.55	46.60	37	22	7	12.24	1.836	
			145.53	1.63				0.1	0.015	
	
15.	С501-8436 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 1000 м	0.015	7 900.00		119					

16.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.625	205.09		128	128		20.8	13	
			205.09							
	
17.	Е61-1-9 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	0.625	1 058.53	36.38	662	569	23	73.8	46.125	
			910.69	25.02			16	1.9	1.1875	
	
18.	С101-3169 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка Ветонит L, цвет белый, т	0.18	4 269.94		769					
										
	Объем: 0.625*0.96*0.3									
	
19.	Е11-01-036-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия	0.331	568.32	100.96	188	126	33	36.1215	11.956217	
			379.64	6.94			2	0.425	0.140675	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
20.	С101-4203 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2), м2	33.76	80.24		2 709					

21.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса	0.221	174.96	15.29	39	20	3	7.659	1.692639	
			88.92							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
22.	С101-4858 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм, м	22.281	10.97		244					
										
	Объем: 22.06*1.01									
	
23.	С101-4850 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм, шт.	1	1.12		1					

24.	С101-4851 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, шт.	1	1.12		1					

25.	С101-4849 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, шт.	6	1.52		9					

26.	С101-4854 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм, шт.	4	1.59		6					

27.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.625	1 148.16	13.33	718	207	8	29.2215	18.263438	
			331.37	0.20				0.0125	0.0078125	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
28.	Е56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.021	364.25		8	8		36.28	0.76188	
			364.25							
	Объем: 1.0*2.10									
	
29.	Е56-9-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.01	2 078.64	260.54	21	18	3	179.3	1.793	
			1 818.10	48.28				3.97	0.0397	
	
30.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.021	18 959.60	670.04	398	54	14	231.15	4.85415	
			2 588.88	21.44				1.3125	0.0275625	
	Объем: 1.0*2.10									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
31.	С203-8088 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), м2	2.1	1 449.54		3 044					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				14 852	1 689	305		145.20052	
							23		1.7459	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 726	95	10		7.7528	
									0.0282	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 604					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 10; %=95 - по стр. 12, 14)				90					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10, 12, 14)				62					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 878					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 126	1 594	295		137.44772	
							23		1.7177	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				6 783					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 11, 27; %=80 - по стр. 16; %=79 - по стр. 17; %=123 - по стр. 19, 21; %=82 - по стр. 28, 29; %=106 - по стр. 30)				1 467					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 11, 27; %=50 - по стр. 16, 17; %=64 - по стр. 19, 21; %=62 - по стр. 28, 29; %=54 - по стр. 30)				814					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 407					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				17 285					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 557					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				876					
	% НР				91					
	% СП				51					
	НДС 20%	20			3 457					
	Итого с НДС				20 742					
	
	Раздел 3.  Актовый зал	
	
32.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.06	63.33	1.01	4	4		6.32	0.3792	
			62.32	0.49				0.03	0.0018	
	
33.	Е15-01-047-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.698	9 610.89	638.38	6 708	978	446	117.829	82.244642	
			1 400.99	15.51			11	0.95	0.6631	
	Объем: 8.05*8.67									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
34.	Ц08-03-593-19 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник в подвесных потолках, 100 шт.	0.12	1 362.18	47.45	163	142	6	94.4	11.328	
			1 183.78	3.27				0.2	0.024	
	
35.	С509-2317 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, шт.	12	310.66		3 728					

36.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	0.35	249.55	46.60	87	51	16	12.24	4.284	
			145.53	1.63			1	0.1	0.035	
	
37.	С501-8436 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 1000 м	0.035	7 900.00		277					

	(стены+колонна)	
	
38.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.415	205.09		290	290		20.8	29.432	
			205.09							
	
39.	Е61-1-9 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	1.415	1 058.53	36.38	1 498	1 289	51	73.8	104.427	
			910.69	25.02			35	1.9	2.6885	
	
40.	С101-3169 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка Ветонит L, цвет белый, т	0.408	4 269.94		1 742					
										
	Объем: 1.415*0.96*0.3									
	
41.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.415	1 148.16	13.33	1 625	469	19	29.2215	41.348423	
			331.37	0.20				0.0125	0.0176875	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
42.	Е56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.085	364.25		31	31		36.28	3.0838	
			364.25							
	Объем: (1.2*2.10)+(1.74*3.45)									
	
43.	Е56-9-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.02	2 078.64	260.54	42	36	5	179.3	3.586	
			1 818.10	48.28			1	3.97	0.0794	
	
44.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.085	18 959.60	670.04	1 612	220	57	231.15	19.64775	
			2 588.88	21.44			2	1.3125	0.1115625	
	Объем: (1.2*2.10)+(1.74*3.45)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
45.	С203-8088 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), м2	8.523	1 449.54		12 354					
										
	Объем: (1.2*2.10)+(1.74*3.45)									
	
46.	Е62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.698	964.83	9.57	673	348	7	45.6	31.8288	
			497.95	1.63			1	0.1	0.0698	
	Объем: 8.67*8.05									
	Вычт.ресурсы:  С101-0459:[ М-(293.43=17060.00*0.0172) ]	
	
47.	С113-0536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная "ВУП-2", кг	12	46.74		561					

	(дверные откосы)	
	
48.	Е15-01-050-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.043	2 557.14	54.56	110	83	2	166.47	7.15821	
			1 932.72	1.31				0.08	0.00344	
	Объем: 8.64*0.5									
	
49.	С101-3433 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Панели декоративные пластиковые <Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2	4.515	66.63		301					
										
	Объем: 4.3*1.05									
	
50.	С101-5958 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м	8.744	2.20		19					
										
	Объем: 8.64*1.012									
	
	(колонна)	
	
51.	Е63-7-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка облицовки стен из известковых плит, 100 м2 поверхности облицовки	0.11	5 884.24	438.60	647	599	48	547.3	60.203	
			5 445.64	94.30			10	7.31	0.8041	
	Объем: 4.4*2.5									
	
52.	Е10-01-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.11	4 331.92	51.32	477	92	6	75.3	8.283	
			832.07							
	
53.	С102-0433 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 10 мм, м3	0.115	5 213.03		599					
										
	Объем: 5*0.023									
	
54.	Е62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	964.83	9.57	106	55	1	45.6	5.016	
			497.95	1.63				0.1	0.011	
	Вычт.ресурсы:  С101-0459:[ М-(293.43=17060.00*0.0172) ]	
	
55.	С113-0536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная "ВУП-2", кг	1.89	46.74		88					

56.	С101-5961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ, размером 40х40 мм, п.м	16	4.02		64					

	(кинобудка)	
	
57.	Е56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.019	364.25		7	7		36.28	0.68932	
			364.25							
	Объем: 0.9*2.10									
	
58.	Е56-9-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.02	2 078.64	260.54	42	36	5	179.3	3.586	
			1 818.10	48.28			1	3.97	0.0794	
	
59.	Е10-01-039-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.019	4 444.10	495.36	84	25	9	113.505	2.156595	
			1 317.80							
	Вычт.ресурсы:  С101-1705:[ М-(517.26=6.99*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
60.	С203-0599 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм, компл.	1	1 760.90		1 761					

61.	С101-0887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	158.00		158					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				35 858	4 755	678		418.68174	
							62		4.58879	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 259	197	22		15.9912	
							1		0.0608	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				4 005					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 32; %=95 - по стр. 34, 36)				188					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 32, 34, 36)				129					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 576					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 599	4 558	656		402.69054	
							61		4.52799	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				17 647					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 33, 41, 48; %=80 - по стр. 38, 46, 54; %=79 - по стр. 39; %=82 - по стр. 42, 43, 57, 58; %=106 - по стр. 44, 52, 59; %=77 - по стр. 51)				3 985					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 33, 41, 48; %=50 - по стр. 38, 39, 46, 51, 54; %=62 - по стр. 42, 43, 57, 58; %=54 - по стр. 44, 52, 59)				2 290					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				37 874					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				42 450					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 173					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 419					
	% НР				87					
	% СП				50					
	НДС 20%	20			8 490					
	Итого с НДС				50 940					
	
	Раздел 4.  Игровой зал	
	
62.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.08	63.33	1.01	5	5		6.32	0.5056	
			62.32	0.49				0.03	0.0024	
	
63.	Е15-01-047-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.572	9 610.89	638.38	5 497	801	365	117.829	67.398188	
			1 400.99	15.51			9	0.95	0.5434	
	Объем: 5.5*10.40									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
64.	Ц08-03-593-19 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник в подвесных потолках, 100 шт.	0.1	1 362.18	47.45	136	118	5	94.4	9.44	
			1 183.78	3.27				0.2	0.02	
	
65.	С509-2317 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, шт.	10	310.66		3 107					

66.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	0.32	249.55	46.60	80	47	15	12.24	3.9168	
			145.53	1.63			1	0.1	0.032	
	
67.	С501-8436 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 1000 м	0.032	7 900.00		253					

68.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.428	205.09		293	293		20.8	29.7024	
			205.09							
	
69.	Е61-1-9 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности	1.428	1 058.53	36.38	1 512	1 300	52	73.8	105.3864	
			910.69	25.02			36	1.9	2.7132	
	
70.	С101-3169 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка Ветонит L, цвет белый, т	0.411	4 269.94		1 755					
										
	Объем: 1.428*0.96*0.3									
	
71.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.428	1 148.16	13.33	1 640	473	19	29.2215	41.728302	
			331.37	0.20				0.0125	0.01785	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
72.	Е62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.572	964.83	9.57	552	285	5	45.6	26.0832	
			497.95	1.63			1	0.1	0.0572	
	Объем: 5.5*10.40									
	Вычт.ресурсы:  С101-0459:[ М-(293.43=17060.00*0.0172) ]	
	
73.	С113-0536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная "ВУП-2", кг	10	46.74		467					

74.	Е56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.032	364.25		12	12		36.28	1.16096	
			364.25							
	Объем: 1.34*2.4									
	
75.	Е56-9-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0.01	2 078.64	260.54	21	18	3	179.3	1.793	
			1 818.10	48.28				3.97	0.0397	
	
76.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.033	18 959.60	670.04	626	85	22	231.15	7.62795	
			2 588.88	21.44			1	1.3125	0.0433125	
	Объем: 1.34*2.45									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
77.	С203-8088 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002), м2	3.3	1 449.54		4 783					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				20 739	3 437	486		294.7428	
							48		3.4690625	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 581	170	20		13.8624	
							1		0.0544	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				3 360					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 62; %=95 - по стр. 64, 66)				162					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 62, 64, 66)				111					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 854					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				17 158	3 267	466		280.8804	
							47		3.4146625	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				7 005					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 63, 71; %=80 - по стр. 68, 72; %=79 - по стр. 69; %=82 - по стр. 74, 75; %=106 - по стр. 76)				2 853					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 63, 71; %=50 - по стр. 68, 69, 72; %=62 - по стр. 74, 75; %=54 - по стр. 76)				1 626					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				21 637					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				25 491					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 015					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 737					
	% НР				87					
	% СП				50					
	НДС 20%	20			5 098					
	Итого с НДС				30 589					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				91 926	13 968	3 998		1221.6862	
							617		49.288943	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10 566	462	52		37.6064	
							2		0.1434	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				9 969					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 10, 32, 62; %=95 - по стр. 12, 14, 34, 36, 64, 66)				440					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10, 12, 14, 32, 34, 36, 62, 64, 66)				302					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 308					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				81 360	13 506	3 946		1184.0798	
							615		49.145543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				32 691					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 7, 11, 27, 33, 41, 48, 63, 71; %=111 - по стр. 4-6; %=140 - по стр. 8; %=80 - по стр. 16, 38, 46, 54, 68, 72; %=79 - по стр. 17, 39, 69; %=123 - по стр. 19, 21; %=82 - по стр. 28, 29, 42, 43, 57, 58, 74, 75; %=106 - по стр. 30, 44, 52, 59, 76; %=77 - по стр. 51)				13 023					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=55 - по стр. 2; %=64 - по стр. 4-6, 19, 21; %=47 - по стр. 7, 11, 27, 33, 41, 48, 63, 71; %=85 - по стр. 8; %=50 - по стр. 16, 17, 38, 39, 46, 51, 54, 68, 69, 72; %=62 - по стр. 28, 29, 42, 43, 57, 58, 74, 75; %=54 - по стр. 30, 44, 52, 59, 76)				7 463					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				101 846					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				113 154					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				13 463					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 765					
	% НР				92					
	% СП				53					
	НДС 20%	20			22 631					
	Итого с НДС				135 785					
         Итого в текущих ценах 4 кв.2020года с индексом -7,07
      (Письмо Минстроя РФ № 32427-ИФ/09 от 18.08.2020 
      Приложение №1 Челябинская область - «Прочие») – 7,07                                        960 000

                                      
Составил:	Рябченко Ю. Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Биглер П. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)